#### Ubuntu Xenial (16.04.1):

**Comandi da impartire nella finestra terminale di Ubuntu :**

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get install git gcc-arm-none-eabi binutils-arm-none-eabi python-usb libnewlib-arm-none-eabi

**con i prossimi comandi andiamo a scaricare sul pc il nuovo firmware:**

git clone https://github.com/travisgoodspeed/md380tools.git

cd md380tools

sudo cp 99-md380.rules /etc/udev/rules.d/

make

**Prepariamo la radio per uploading del nuovo firmware:**

* inseriamo cavo USB al Pc.
* Connettiamo il cavo alla radio MD380.
* Accendiamo la radio MD380 premendo contemporaneamente PTT e il pulsante sopra il PTT la radio andrà in DFU il led lampeggia rosso/verde quando caricherà il nuovo firmware sarà verde fissa .
* Ora scriviamo la prossima riga di comando e partirà aggiornamento del firmware

./md380-dfu upgrade applet/experiment.bin

**Dopo che ha installato il nuovo firmware la radio fa il reboot, poi si lancia il comando seguente per caricare database contatti .La radio MD380 entrerà da sola in modalità di programmazione**

 sudo make flashdb

per non sbagliare basta copiare e incollare le righe di comando …...evidenziate in giallo

Buon lavoro 73 de iw4ehh roberto