**On demand solo per 10 minuti.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Talk group*** | ***Diffusione*** | ***Descrizione*** | ***Mode*** | ***Time Slot 1*** | ***Time Slot 2*** | ***Stato*** | ***Note*** |
| **1** | Worldwide | **Worldwide** | Alway ON |  |  |  |  |
| **2** | Continental | **Europe** | Alway ON |  |  |  |  |
| **3** | Continental | **North America** | On Demand (PTT) |  |  |  | Disattivato da DMR-DL |
| **4** | Continental | **Asia** | On Demand (PTT) |  |  |  | Non previsto allo stato attuale |
| **5** | Continental | **Australia/Oceania** | On Demand (PTT) |  |  |  | Non previsto allo stato attuale |
| **6** | Continental | **Africa** | On Demand (PTT) |  |  |  | Non previsto allo stato attuale |
| **7** | Continental | **South America** | On Demand (PTT) |  |  |  | Non previsto allo stato attuale |
| **8** | Zone | **Regional/Zone Repeater** | Alway ON |  |  |  | Collega TUTTI i ponti della stessa zona, esempio zona 0 = ponti del Lazio, Sardegna. |
| **9** | Local |  | - |  |  |  | Non è connesso ad alcun bridge ovvero resta in locale sui singoli ponti anche se il flusso audio arriva fino al c-bridge |
| **10** | Worldwide | **German** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **11** | Worldwide | **French** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **12** | Worldwide | **Dutch** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **13** | Worldwide | **English** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **14** | Worldwide | **Spanish** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **15** | Worldwide | **Portuguese** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **16** | Worldwide | **Italian** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **17** | Worldwide | **Nordic (Danish, Swedish, Finnish)** | On Demand (PTT) |  |  |  | In attesa di completare la cfg su DMR-ITALIA |
| **18** | Worldwide | **Russian** | On Demand (PTT) |  |  |  | In attesa di completare la cfg su DMR-ITALIA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Europe | **German** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **21** | Europe | **French** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **22** | Europe | **Dutch** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
| **23** | Europe | **English** | On Demand (PTT) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **99** | Local | **Simplex** | - | - | - |  | Utilizzare esclusivamente per comunicazioni in simplex fuori dai ponti ripetitori |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | National | **Italian National TG** | Alway ON |  |  |  | Talk group nazionale sullo slot 1 connesso ad altre associazioni Italiane (on-demand), sullo slot 2 interno a DMR-ITALIA NB: il DMR utilizza i <http://it.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **999** |  |  |  |  |  |  | Da discutere se utilizzare questo per creare piccoli gruppi locali |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2220** | Zone | **Zona 0** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 0 permette di collegare il TG.8 della zona 0 |
| **2221** | Zone | **Zona 1** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 1 permette di collegare il TG.8 della zona 1 |
| **2222** | Zone | **Zona 2** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 2 permette di collegare il TG.8 della zona 2 |
| **2223** | Zone | **Zona 3** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 3 permette di collegare il TG.8 della zona 3 |
| **2224** | Zone | **Zona 4** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 4 permette di collegare il TG.8 della zona 4 |
| **2225** | Zone | **Zona 5** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 5 permette di collegare il TG.8 della zona 5 |
| **2226** | Zone | **Zona 6** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 6 permette di collegare il TG.8 della zona 6 |
| **2227** | Zone | **Zona 7** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 7 permette di collegare il TG.8 della zona 7 |
| **2228** | Zone | **Zona 8** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 8 permette di collegare il TG.8 della zona 8 |
| **2229** | Zone | **Zona 9** | On Demand (PTT) |  |  |  | Da ponti esterni alla zona 9 permette di collegare il TG.8 della zona 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9998** | Internal |  | On Demand (PTT) |  |  |  | Il software in python (DMRlink) non è operativo, e comunque in fase di valutazione se utilizzare una soluzione alternativa |
| **9999** | Worldwide |  | On Demand (PTT) |  |  |  | Vedi <http://norcaldmr.org/listen-now/index.html> |